ESP-TLS
=======

:link_to_translation:`en:[English]`

概述
--------

ESP-TLS 组件提供简化 API 接口，用于访问常用 TLS 功能，支持如 CA 认证验证、SNI、ALPN 协商和非阻塞连接等常见场景，相关配置可在数据结构体 ``esp_tls_cfg_t`` 中指定。配置完成后，使用以下 API 进行 TLS 通信：

    * :cpp:func:`esp_tls_init`：初始化 TLS 连接句柄。
    * :cpp:func:`esp_tls_conn_new_sync`：开启新的阻塞式 TLS 连接。
    * :cpp:func:`esp_tls_conn_new_async`：开启新的非阻塞式 TLS 连接。
    * :cpp:func:`esp_tls_conn_read`：读取 TLS 层之上的应用数据。
    * :cpp:func:`esp_tls_conn_write`：将应用数据写入 TLS 连接。
    * :cpp:func:`esp_tls_conn_destroy`：释放连接。

任何应用层协议，如 HTTP1、HTTP2 等，均可调用 ESP-TLS 组件接口实现。

应用示例
-------------------

使用 ESP-TLS 建立安全套接字连接的 HTTPS 简单示例，请参阅 :example:`protocols/https_request`。

ESP-TLS 组件的树形结构
-------------------------------------

.. code-block:: none

    ├── esp_tls.c
    ├── esp_tls.h
    ├── esp_tls_mbedtls.c
    ├── esp_tls_custom_stack.c
    └── private_include
        ├── esp_tls_mbedtls.h
        └── esp_tls_custom_stack.h

ESP-TLS 组件文件 :component_file:`esp-tls/esp_tls.h` 包含该组件的公共 API 头文件。在 ESP-TLS 组件内部，默认使用 MbedTLS 作为底层 SSL/TLS 库，也可以通过 :cpp:func:`esp_tls_register_stack` API 注册自定义 TLS 协议栈。与 MbedTLS 相关的 API 存放在 :component_file:`esp-tls/private_include/esp_tls_mbedtls.h`，自定义协议栈注册相关的 API 存放在 :component_file:`esp-tls/esp_tls_custom_stack.h`。

.. _esp_tls_server_verification:

TLS 服务器验证
-----------------------

ESP-TLS 在客户端提供了多种验证 TLS 服务器的选项，如验证对端服务器的服务器证书、或使用预共享密钥验证服务器。用户应在 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 结构体中选择以下任一选项完成 TLS 服务器验证，若未做选择，则客户端默认在 TLS 连接创建时，会返回错误。

    *  **cacert_buf** 和 **cacert_bytes**：以缓冲区的形式向 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 结构体提供 CA 证书，ESP-TLS 将使用缓冲区中的 CA 证书验证服务器。注意，须在 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 结构体中设置以下变量：

        * ``cacert_buf`` - 指针，指向包含 CA 证书的缓冲区。
        * ``cacert_bytes`` - CA 证书大小（以字节为单位）。
    * **use_global_ca_store**： ``global_ca_store`` 可一次性完成初始化及设置，并用于验证 ESP-TLS 连接的服务器，注意需要在这些服务器各自的 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 结构体中设置 ``use_global_ca_store = true``。有关初始化和设置 ``global_ca_store`` 的不同 API，请参阅文末的 API 参考。
    * **crt_bundle_attach**：ESP x509 证书包 API 提供了便捷的服务器验证方法，即打包一组自定义的 x509 根证书，用于 TLS 服务器验证，详情请参阅 :doc:`ESP x509 证书包 </api-reference/protocols/esp_crt_bundle>`。
    * **psk_hint_key**：要使用预共享密钥验证服务器，必须在 ESP-TLS menuconfig 中启用 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_PSK_VERIFICATION`，然后向结构体 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 提供指向 PSK 提示和密钥的指针。若未选择有关服务器验证的其他选项，ESP-TLS 将仅用 PSK 验证服务器。
    * **跳过服务器验证**：该选项并不安全，仅供测试使用。在 ESP-TLS menuconfig 中启用 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_INSECURE` 和 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_SKIP_SERVER_CERT_VERIFY` 可启用该选项，此时，若未在 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 结构体选择其他服务器验证选项，ESP-TLS 将默认跳过服务器验证。

      .. warning::

          启用 **跳过服务器验证** 选项存在潜在风险，若未通过 API 或 ``ca_store`` 等其他机制提供服务器证书，可能导致设备与伪造身份的服务器建立 TLS 连接。

SNI（服务器名称指示）
----------------------

SNI 是 TLS 协议的一个扩展，它能让客户端在 TLS 握手过程中，主动指定要连接的主机名。当服务器通过同一个 IP 地址托管多个域名时，客户端必须使用这一功能才能成功建立连接。

**如何确保 SNI 正常工作：**

* 使用 HTTPS 连接时，ESP-TLS 默认启用 SNI，无需额外配置。
* 若需手动指定 SNI 主机名，请使用 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 中的 ``common_name`` 字段进行设置，确保在握手过程中向服务器发送正确的主机名。
* ``common_name`` 的值必须与服务器证书中的通用名称 (CN, Common Name) 完全匹配。
* 需将 ``skip_common_name`` 字段设置为 ``false``，确保服务器证书能通过主机名完成正确验证。这是 SNI 正常运行的必要条件。

示例：

.. code-block:: c

    esp_tls_cfg_t cfg = {
        .cacert_buf = ...,
        .cacert_bytes = ...,
        .common_name = "example.com", // SNI 主机名
        .skip_common_name = false,    // 确保证书验证无误
    };

ESP-TLS 服务器证书选择回调
----------------------------------

使用 MbedTLS 协议栈时，ESP-TLS 组件支持设置服务器证书选择回调函数。此时，在服务器握手期间可选择使用哪个服务器证书，该回调可获取客户端发送的 "Client Hello" 消息中提供的 TLS 扩展（ALPN、SPI 等），并基于此选择传输哪个服务器证书给客户端。要启用此功能，请在 ESP-TLS menuconfig 中启用 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_SERVER_CERT_SELECT_HOOK`。

证书选择回调可在结构体 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 中配置，具体如下：

.. code-block:: c

    int cert_selection_callback(mbedtls_ssl_context *ssl)
    {
        /* 回调应执行的代码 */
        return 0;
    }

    esp_tls_cfg_t cfg = {
        cert_select_cb = cert_section_callback,
    };

.. _esp_tls_custom_stack:

自定义 TLS 协议栈支持
------------------------

ESP-TLS 组件支持通过 :cpp:func:`esp_tls_register_stack` API 注册自定义 TLS 协议栈实现。这允许外部组件通过实现 :cpp:type:`esp_tls_stack_ops_t` 接口来提供自己的 TLS 协议栈实现。注册后，所有在此之后创建的 TLS 连接都将使用自定义协议栈。

.. note::

    由于自定义协议栈的实现封装在 ESP-TLS 内部，因此切换为自定义协议栈并不会影响项目中与 ESP-TLS 相关的代码。

在 ESP-IDF 中使用自定义 TLS 协议栈
----------------------------------------

要在工程中使用自定义 TLS 协议栈，请遵循以下步骤：

1. 在 menuconfig 中启用自定义协议栈选项 ``CONFIG_ESP_TLS_CUSTOM_STACK`` (Component config > ESP-TLS > SSL/TLS Library > Custom TLS stack)。

2. 实现 :cpp:type:`esp_tls_stack_ops_t` 结构中定义的所有必需函数。必需函数包括：

   * ``create_ssl_handle`` - 为新连接初始化 TLS/SSL 上下文
   * ``handshake`` - 执行 TLS 握手
   * ``read`` - 从 TLS 连接读取已解密的数据
   * ``write`` - 向 TLS 连接写入数据，并在发送前完成加密
   * ``conn_delete`` - 清理 TLS 连接并释放相关资源
   * ``net_init`` - 初始化网络上下文
   * ``get_ssl_context`` - 获取协议栈特定的 SSL 上下文
   * ``get_bytes_avail`` - 获取可用于读取的字节数
   * ``init_global_ca_store`` - 初始化全局 CA 证书存储
   * ``set_global_ca_store`` - 将 CA 证书加载到全局存储
   * ``get_global_ca_store`` - 获取全局 CA 证书存储
   * ``free_global_ca_store`` - 释放全局 CA 证书存储
   * ``get_ciphersuites_list`` - 获取支持的密码套件列表

   可选函数（如果不支持，可以为 NULL）：

   * ``get_client_session`` - 获取客户端会话票据（须启用 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_CLIENT_SESSION_TICKETS`）
   * ``free_client_session`` - 释放客户端会话（须启用 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_CLIENT_SESSION_TICKETS`）
   * ``server_session_ticket_ctx_init`` - 初始化服务器会话票据上下文（须启用 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_SERVER_SESSION_TICKETS`）
   * ``server_session_ticket_ctx_free`` - 释放服务器会话票据上下文（须启用 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_SERVER_SESSION_TICKETS`）
   * ``server_session_create`` - 创建服务器会话（服务器端，如果提供了 server_session_init，该接口可以为 NULL）
   * ``server_session_init`` - 初始化服务器会话（服务器端，如果提供了 server_session_create，该接口可以为 NULL）
   * ``server_session_continue_async`` - 继续服务器端的异步握手（服务器端，如果提供了 server_session_create，该接口可以为 NULL）
   * ``server_session_delete`` - 删除服务器会话（服务器端，该接口可以为 NULL，此时将使用 ``conn_delete`` 进行清理）

3. 创建一个包含函数实现的静态/全局结构体：

   .. code-block:: c

       #include "esp_tls_custom_stack.h"

       static const esp_tls_stack_ops_t my_tls_ops = {
           .version = ESP_TLS_STACK_OPS_VERSION,
           .create_ssl_handle = my_create_ssl_handle,
           .handshake = my_handshake,
           .read = my_read,
           .write = my_write,
           .conn_delete = my_conn_delete,
           .net_init = my_net_init,
           .get_ssl_context = my_get_ssl_context,
           .get_bytes_avail = my_get_bytes_avail,
           .init_global_ca_store = my_init_global_ca_store,
           .set_global_ca_store = my_set_global_ca_store,
           .get_global_ca_store = my_get_global_ca_store,
           .free_global_ca_store = my_free_global_ca_store,
           .get_ciphersuites_list = my_get_ciphersuites_list,
           // 可选函数如果不支持可以为 NULL
           .get_client_session = NULL,
           .free_client_session = NULL,
           .server_session_ticket_ctx_init = NULL,
           .server_session_ticket_ctx_free = NULL,
           .server_session_create = NULL,
           .server_session_init = NULL,
           .server_session_continue_async = NULL,
           .server_session_delete = NULL,
       };

4. 在创建任何 TLS 连接之前注册自定义协议栈：

   .. code-block:: c

       void app_main(void) {
           // 第二个参数是传递给全局回调函数的用户上下文
           //（如 init_global_ca_store，set_global_ca_store 等）。
           // 如果不需要可以传 NULL，对于 C++ 实现则传递相应的指针
           esp_err_t ret = esp_tls_register_stack(&my_tls_ops, NULL);
           if (ret != ESP_OK) {
               ESP_LOGE("APP", "Failed to register TLS stack: %s", esp_err_to_name(ret));
               return;
           }

           // 现在所有 TLS 连接都将使用你的自定义协议栈
           // ... 像往常一样使用 esp_tls_conn_new() 等创建 TLS 连接 ...
       }

.. important::

    * 必须在创建任何 TLS 连接 **之前** 注册自定义协议栈。在创建 TLS 连接后调用 :cpp:func:`esp_tls_register_stack` 不会影响现有连接。
    * :cpp:type:`esp_tls_stack_ops_t` 结构必须指向静态或全局结构体（不在栈上），因为系统会以引用方式存储该结构体。
    * 你的实现应将协议栈特定的上下文数据存储在 :cpp:type:`esp_tls_t` 结构的 ``priv_ctx`` 和 ``priv_ssl`` 字段中。
    * 所有必需函数的指针必须为非 NULL。可选函数如果不支持可以为 NULL。
    * 注册函数只能调用一次。后续调用将返回 ``ESP_ERR_INVALID_STATE``。
    * 更多函数签名和要求，请参阅 :component_file:`esp-tls/esp_tls_custom_stack.h`。


ESP-TLS 中的 ATECC608A（安全元件）
-----------------------------------------

ESP-TLS 支持在 ESP32 系列芯片上使用 ATECC608A 加密芯片，但必须将 MbedTLS 作为 ESP-TLS 的底层 SSL/TLS 协议栈。未经手动更改，ESP-TLS 默认以 MbedTLS 为其底层 TLS/SSL 协议栈。

.. note::

    在 ESP32 系列上的 ATECC608A 芯片必须预先配置，详情请参阅 `esp_cryptoauth_utility <https://github.com/espressif/esp-cryptoauthlib/blob/master/esp_cryptoauth_utility/README.md#esp_cryptoauth_utility>`_。

要启用安全元件支持，并将其应用于工程 TLS 连接，请遵循以下步骤：

1) 在工程中添加 `esp-cryptoauthlib <https://github.com/espressif/esp-cryptoauthlib>`_，详情请参阅 `如何在 ESP-IDF 中使用 esp-cryptoauthlib <https://github.com/espressif/esp-cryptoauthlib#how-to-use-esp-cryptoauthlib-with-esp-idf>`_。

2) 启用 menuconfig 选项 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_USE_SECURE_ELEMENT`：

   .. code-block:: none

       menuconfig > Component config > ESP-TLS > Use Secure Element (ATECC608A) with ESP-TLS

3) 选择 ATECC608A 芯片类型：

   .. code-block:: none

       menuconfig > Component config > esp-cryptoauthlib > Choose Type of ATECC608A chip

   如需了解更多 ATECC608A 芯片类型，或需了解如何获取连接到特定 ESP 模块的 ATECC608A 芯片类型，请参阅 `ATECC608A 芯片类型 <https://github.com/espressif/esp-cryptoauthlib/blob/master/esp_cryptoauth_utility/README.md#find-type-of-atecc608a-chip-connected-to-esp32-wroom32-se>`_。

4) 在 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 中提供以下配置，在 ESP-TLS 中启用 ATECC608A：

   .. code-block:: c

       esp_tls_cfg_t cfg = {
           /* 其他配置选项 */
           .use_secure_element = true,
       };

.. only:: SOC_DIG_SIGN_SUPPORTED

    .. _digital-signature-with-esp-tls:

    ESP-TLS 的数字签名
    ----------------------------------

    ESP-TLS 支持在 {IDF_TARGET_NAME} 中使用 RSA 数字签名外设 (RSA_DS)，但只有当 ESP-TLS 以 MbedTLS（默认协议栈）为底层 SSL/TLS 协议栈时，才支持使用 TLS 的 RSA 数字签名。有关 RSA_DS 的详细信息，请参阅 :doc:`RSA 数字签名外设 (RSA_DS) </api-reference/peripherals/ds>`。有关 RSA 数字签名的技术细节（例如私钥参数计算），请参阅 **{IDF_TARGET_NAME} 技术参考手册** > **RSA 数字签名外设 (RSA_DS)** [`PDF <{IDF_TARGET_TRM_EN_URL}#digsig>`__]。在使用 RSA 数字签名前，应预先配置 RSA 数字签名外设，请参阅 :ref:`configure-the-ds-peripheral`。

    RSA 数字签名外设必须用所需的加密私钥参数初始化，相应参数在配置 RSA 数字签名外设时获取。具备所需的数字签名上下文，即数字签名参数时，ESP-TLS 会在内部初始化 RSA 数字签名外设。要将数字签名上下文传递给 ESP-TLS 上下文，请参阅以下代码段。注意，在删除 TLS 连接之前，不应释放传递给 ESP-TLS 上下文的数字签名上下文。

    .. code-block:: c

            #include "esp_tls.h"
            esp_ds_data_ctx_t *ds_ctx;
            /* 使用加密的私钥参数初始化 ds_ctx，这类参数可以从 nvs 中读取，或由应用程序代码提供 */
            esp_tls_cfg_t cfg = {
                .clientcert_buf = /* 客户端证书 */,
                .clientcert_bytes = /* 客户端证书长度 */,
                /* 其他配置选项 */
                .ds_data = (void *)ds_ctx,
            };

    .. note::

        当使用 RSA 数字签名进行 TLS 连接时，除其他必要参数外，仅需提供客户端证书 (``clientcert_buf``) 和数字签名参数 (``ds_data``) ，此时可将客户端密钥 (``clientkey_buf``) 设置为 NULL。

    * 现有一个基于 RSA_DS 外设的双向认证示例，已随独立的 `espressif/mqtt <https://components.espressif.com/components/espressif/mqtt>`__ 组件一同提供，其内部依赖 ESP-TLS 建立 TLS 连接。请参照组件文档获取并构建该示例。

.. only:: SOC_ECDSA_SUPPORTED

    .. _ecdsa-peri-with-esp-tls:

    在 ESP-TLS 中使用 ECDSA_DS 外设
    ----------------------------------

    ESP-TLS 支持在 {IDF_TARGET_NAME} 中使用 ECDSA 数字签名外设 (ECDSA_DS)。使用 ECDSA_DS 外设时，ESP-TLS 必须与 MbedTLS 一起作为底层 SSL/TLS 协议栈，并且 ECDSA 的私钥应存储在 eFuse 中。请参考 :doc:`ECDSA 数字签名外设 (ECDSA_DS) 指南 <../peripherals/ecdsa>`，了解如何在 eFuse 中烧写 ECDSA 密钥。

    这样就可以使用 ECDSA_DS 外设进行私钥操作。由于客户私钥已经存储在 eFuse 中，因此无需将其传递给 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t`。请参见下面的代码片段，了解如何为给定的 ESP-TLS 连接启用 ECDSA_DS 外设。

    .. code-block:: c

        #include "esp_tls.h"
        esp_tls_cfg_t cfg = {
            .use_ecdsa_peripheral = true,
            .ecdsa_key_efuse_blk = 4,    // ECDSA 密钥的低 eFuse 块
            .ecdsa_key_efuse_blk_high = 5,   // ECDSA 密钥的高 eFuse 块（仅 SECP384R1）
            .ecdsa_curve = ESP_TLS_ECDSA_CURVE_SECP384R1, // 设置为 ESP_TLS_ECDSA_CURVE_SECP256R1 以使用 SECP256R1 曲线
        };

    .. note::

        在 TLS 中使用 ECDSA_DS 外设时，只支持 ``MBEDTLS_TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256`` 密码套件。如果使用 TLS v1.3，则支持 ``MBEDTLS_TLS1_3_AES_128_GCM_SHA256`` 密码套件。


.. _esp_tls_client_session_tickets:

客户端会话票据
----------------------

ESP-TLS 支持客户端会话恢复，可以在后续与同一服务器连接时避免完整的 TLS 握手，节省时间和资源。该功能在 ESP-TLS 使用 MbedTLS 作为底层协议栈时可用。

会话恢复机制在不同 TLS 版本中略有差异：

*   **TLS 1.2**：通过会话 ID（由 TLS 协议栈内部管理）或会话票据（参见 `RFC 5077 <https://tools.ietf.org/html/rfc5077>`_）实现会话恢复。ESP-TLS 主要采用会话票据机制，从而显式控制应用程序。
*   **TLS 1.3**：会话恢复完全依赖会话票据实现。服务器会在主握手完成后，通过 "NewSessionTicket" 消息发送票据。与 TLS 1.2 不同，这些票据可以在会话期间的任意时刻发送，无需在握手后立即完成。

要启用和使用客户端会话票据的步骤如下：

1. 启用 Kconfig 选项 :ref:`CONFIG_ESP_TLS_CLIENT_SESSION_TICKETS`。
2. 在成功建立 TLS 连接（并完成握手）后，使用 :cpp:func:`esp_tls_get_client_session` 获取会话票据。

    * **对于 TLS 1.3**：会话票据可能在握手后由服务器随时发送，因此应用程序应定期或在特定的应用层交互之后调用 :cpp:func:`esp_tls_get_client_session`，确保获取最新的票据。TLS 协议栈接收并处理的每个新票据都会覆盖之前的票据，用于后续的会话恢复。

3. 将此会话票据安全地存储起来。
4. 后续连接同一服务器时，将存储的会话票据填入 :cpp:member:`esp_tls_cfg_t::client_session` 字段。
5. 在不再需要客户端会话或获取新会话前，应调用 :cpp:func:`esp_tls_free_client_session` 释放客户端会话上下文。

.. code-block:: c

    #include "esp_tls.h"

    // 全局或持久存储客户端会话
    esp_tls_client_session_t *saved_session = NULL;

    void connect_to_server(bool use_saved_session_arg) {
        esp_tls_cfg_t cfg = {0}; // 按需初始化配置参数
        // ... 设置其他 cfg 成员，如 cacert_buf, common_name 等

        if (use_saved_session_arg && saved_session) {
            cfg.client_session = saved_session;
            // ESP_LOGI(TAG, "Attempting connection with saved session ticket.");
        } else {
            // ESP_LOGI(TAG, "Attempting connection without a saved session ticket (full handshake).");
        }

        esp_tls_t *tls = esp_tls_init();
        if (!tls) {
            // ESP_LOGE(TAG, "Failed to initialize ESP-TLS handle.");
            return;
        }

        if (esp_tls_conn_http_new_sync("https://your-server.com", &cfg, tls) == 1) {
            // ESP_LOGI(TAG, "Connection successful.");

            // 每次连接成功后，都要尝试获取/更新最新的会话票据。
            // 无论本次是新握手还是通过会话恢复连接，更新票据都是有益的。
            // 特别是对 TLS 1.3 而言，服务器可能会在握手完成后下发新票据。
            if (saved_session) {
                esp_tls_free_client_session(saved_session); // 释放之前的票据
                saved_session = NULL;
            }
            saved_session = esp_tls_get_client_session(tls);
            if (saved_session) {
                // ESP_LOGI(TAG, "Successfully retrieved/updated client session ticket.");
            } else {
                // ESP_LOGW(TAG, "Failed to get client session ticket even after a successful connection.");
            }

            // 执行 TLS 通信...

        }
        esp_tls_conn_destroy(tls);
    }

.. note::

    - 从服务器获取的会话票据通常有有效期，期限由服务器决定。
    - 当尝试使用存储的票据进行连接时，如果服务器判定该票据无效（例如过期或被拒绝），ESP-TLS 会自动尝试执行完整的 TLS 握手来建立连接。在这种情况下，应用程序无需实现额外的重试逻辑。只有当会话恢复和后续的完整握手均失败时，才会报告连接失败。
    - 当不再需要 :cpp:type:`esp_tls_client_session_t` 上下文时，或在获取并存储新的会话票据前，应调用 :cpp:func:`esp_tls_free_client_session` 释放会话。
    - 对于 TLS 1.3，服务器在一次连接中可能多次发送新会话票据 NewSessionTicket。每次成功调用 :cpp:func:`esp_tls_get_client_session` 都会返回由底层 TLS 协议栈处理的最新票据上下文。如果应用程序要使用最新的票据进行会话恢复，则需由应用程序负责管理并更新其存储的会话信息。

TLS 加密套件
----------------

ESP-TLS 支持在客户端模式下设置加密套件列表，TLS 密码套件列表用于向服务器传递所支持的密码套件信息，用户可以根据自己需求增减加密套件，且适用于任何 TLS 协议栈配置。如果服务器支持列表中的任一密码套件，则 TLS 连接成功，反之连接失败。

连接客户端时，在 :cpp:type:`esp_tls_cfg_t` 结构体中设置 ``ciphersuites_list`` 的步骤如下：

.. code-block:: c

    /* 加密套件列表必须以 0 结尾，并且在整个 TLS 连接期间，加密套件的内存地址空间有效 */
    static const int ciphersuites_list[] = {MBEDTLS_TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, MBEDTLS_TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, 0};
    esp_tls_cfg_t cfg = {
        .ciphersuites_list = ciphersuites_list,
    };

ESP-TLS 不会检查 ``ciphersuites_list`` 的有效性，因此需调用 :cpp:func:`esp_tls_get_ciphersuites_list` 获取 TLS 协议栈中支持的加密套件列表，并检查设置的加密套件是否在支持的加密套件列表中。

.. note::

   此功能仅在 MbedTLS 协议栈中有效。

TLS 协议版本
--------------------

ESP-TLS 能够为 TLS 连接设置相应的 TLS 协议版本，指定版本将用于建立专用 TLS 连接。也就是说，在运行时不同的 TLS 连接可以配置到 TLS 1.2、TLS 1.3 等不同协议版本。

.. note::

   目前，仅在 MbedTLS 作为 ESP-TLS 的底层 SSL/TLS 协议栈时支持此功能。

要在 ESP-TLS 中设置 TLS 协议版本，请设置 :cpp:member:`esp_tls_cfg_t::tls_version`，从 :cpp:type:`esp_tls_proto_ver_t` 中选择所需版本。如未指定协议版本字段，将默认根据服务器要求建立 TLS 连接。

ESP-TLS 连接的协议版本可按如下方式配置：

.. code-block:: c

    #include "esp_tls.h"
    esp_tls_cfg_t cfg = {
        .tls_version = ESP_TLS_VER_TLS_1_2,
    };

API 参考
-------------

.. include-build-file:: inc/esp_tls.inc
.. include-build-file:: inc/esp_tls_errors.inc
.. include-build-file:: inc/esp_tls_custom_stack.inc
