看门狗
=========

:link_to_translation:`en:[English]`

看门狗定时器的目的是监控系统的运行状态，并在系统变得无响应时，通过重新启动系统来自动从软件或硬件故障中恢复。

概述
--------

ESP-IDF 支持以下类型的看门狗定时器：

.. list::

    - 中断看门狗定时器 (IWDT)
    - 任务看门狗定时器 (TWDT)
    - RTC/LP 看门狗定时器 (RTC_WDT/LP_WDT)
    :SOC_XT_WDT_SUPPORTED: - XTAL32K 看门狗定时器 (Crystal 32K 看门狗定时器，即 XTWDT)

中断看门狗定时器负责确保中断服务程序 (ISR) 不被长时间阻塞，同时也防止 ISR 在执行过程中卡住。

任务看门狗定时器负责检测任务长时间未让出 CPU 的情况。

RTC/LP 看门狗定时器用于追踪从上电到用户主函数执行的启动时间。它还可以在紧急处理程序工作期间以及低功耗模式下使用。

通过 :ref:`project-configuration-menu` 可启用各种看门狗定时器。其中，TWDT 也可以在程序运行时启用。

.. _app-hardware-watchdog-timers:

硬件看门狗定时器
----------------

芯片有两组看门狗定时器：

.. list::

    :not esp32c2: - 主系统看门狗定时器 (MWDT_WDT) - 用于中断看门狗定时器 (IWDT) 和任务看门狗定时器 (TWDT)。
    :esp32c2: - 主系统看门狗定时器 (MWDT_WDT) - 用于中断看门狗定时器 (IWDT)。
    - RTC 看门狗定时器 (RTC_WDT) - 用于跟踪从上电到执行用户主函数的启动时间（默认情况下，RTC 看门狗在执行用户主函数之前会被立即禁用）。

请参阅 :ref:`bootloader-watchdog` 小节，了解如何在引导加载程序中使用看门狗。

用户可以调整应用程序行为，使 RTC 看门狗在应用程序启动后保持启用状态。应用程序需要显式重置（即喂狗）或禁用看门狗，以避免芯片重置。具体而言，用户可设置 :ref:`CONFIG_BOOTLOADER_WDT_DISABLE_IN_USER_CODE` 选项，根据需要修改应用程序并重新编译。此过程中应使用以下 API：

.. list::

    - :cpp:func:`wdt_hal_disable`：参考 :ref:`hw-abstraction-hal-layer-disable-rtc-wdt`
    - :cpp:func:`wdt_hal_feed`：参考 :ref:`hw-abstraction-hal-layer-feed-rtc-wdt`
    :esp32 or esp32s2: - :cpp:func:`rtc_wdt_feed`
    :esp32 or esp32s2: - :cpp:func:`rtc_wdt_disable`

如果未能及时重置或禁用 RTC_WDT，芯片将自动重置。请参阅 :ref:`RTC-Watchdog-Timeout` 了解更多信息。

中断看门狗定时器 (IWDT)
-------------------------------

{IDF_TARGET_IWDT_TIMER_GROUP:default="定时器组 1", esp32c2="定时器组 0"}

IWDT 的目的是，确保中断服务例程 (ISR) 运行不会受到长时间阻塞（即 IWDT 超时）。阻塞 ISR 及时运行会增加 ISR 延迟，也会阻止任务切换（因为任务切换是从 ISR 执行的）。阻止 ISR 运行的事项包括：

- 禁用中断
- 临界区（也会禁用中断）
- 其他相同或更高优先级的 ISR，在完成前会阻止相同或较低优先级的 ISR

IWDT 利用 {IDF_TARGET_IWDT_TIMER_GROUP} 中的 MWDT_WDT 看门狗定时器作为其底层硬件定时器，并在每个 CPU 上使用 FreeRTOS 时钟滴答中断，即 tick 中断。如果某个 CPU 上的 tick 中断没有在 IWDT 超时前运行，就表明该 CPU 上的 ISR 运行受阻（参见上文原因列表）。

当 IWDT 超时后，默认操作是调用紧急处理程序 (Panic Handler)，并显示 出错原因（ ``Interrupt wdt timeout on CPU0`` 或 ``Interrupt wdt timeout on CPU1``，视情况而定）。根据紧急处理程序的配置行为（参见 :ref:`CONFIG_ESP_SYSTEM_PANIC`），用户可通过回溯、OpenOCD、gdbstub 等来调试 IWDT 超时问题，也可以重置芯片（这在生产环境中可能是首选）。

如果出于某种原因，IWDT 超时后紧急处理程序无法运行，IWDT 还可以通过其二阶段超时来硬重置芯片（即系统重置）。

配置
^^^^^^^^^^^^^

- IWDT 默认通过 :ref:`CONFIG_ESP_INT_WDT` 选项启用。
- 通过 :ref:`CONFIG_ESP_INT_WDT_TIMEOUT_MS` 选项设置 IWDT 超时。

    - 注意，如果启用了 PSRAM 支持，那么默认的超时时间会更长，因为在某些情况下，临界区或中断例程访问大量 PSRAM 需要更长时间。
    - IWDT 的配置超时时间应至少为 FreeRTOS tick 周期的两倍时长。例如，如果 FreeRTOS tick 周期间隔为 10 毫秒，则 IWDT 的超时时间应至少为 20 毫秒（参见 :ref:`CONFIG_FREERTOS_HZ`）。

调优
^^^^^^

如果 IWDT 超时是中断或临界区运行超时导致的，可以考虑重写代码：

- 临界区应尽可能短。任何非关键的代码或计算都应放在临界区外。
- 中断处理程序也应尽可能减少计算量。考虑让 ISR 使用队列向任务推送数据，从而将计算推迟到任务中进行。

临界区或中断处理程序都不应阻塞其他事件。如果不能或不希望通过更改代码减少处理时间，可以通过设置 :ref:`CONFIG_ESP_INT_WDT_TIMEOUT_MS` 延长超时时间。

.. _task-watchdog-timer:

任务看门狗定时器 (TWDT)
--------------------------

任务看门狗定时器 (TWDT) 用于监视特定任务，确保任务在配置的超时时间内执行。TWDT 默认监视每个 CPU 的空闲任务，但其他任务也可以订阅 TWDT 监视。通过监视每个 CPU 的空闲任务，TWDT 可以检测到任务长时间运行没有让出的情况。这可能表明代码编写不当，在外设上自旋循环，或者任务陷入了无限循环。

.. only:: not esp32c2

    TWDT 是基于定时器组 0 中的 MWDT_WDT 看门狗定时器构建的。超时发生时会触发中断。

.. only:: esp32c2

    {IDF_TARGET_NAME} 只有一个定时器组，由中断看门狗 (IWDT) 使用。因此，任务看门狗是基于 ``esp_timer`` 组件构建的，以实现软件定时器的作用。超时发生时会触发中断，并通知 ``esp_timer`` 的主任务，后者接到通知后会执行之前注册的 TWDT 回调。

可以在用户代码中定义函数 ``esp_task_wdt_isr_user_handler`` 来接收超时事件，并扩展默认行为。


使用
^^^^^

调用以下函数，用 TWDT 监视任务：

- :cpp:func:`esp_task_wdt_init` 初始化 TWDT 并订阅空闲任务。
- :cpp:func:`esp_task_wdt_add` 为其他任务订阅 TWDT。
- 订阅后，应从任务中调用 :cpp:func:`esp_task_wdt_reset` 来喂 TWDT。
- :cpp:func:`esp_task_wdt_delete()` 可以取消之前订阅的任务。
- :cpp:func:`esp_task_wdt_deinit()` 取消订阅空闲任务并反初始化 TWDT。


在需要更细粒度级别监视的情况下（即确保调用特定的函数、存根、代码路径），TWDT 允许订阅 ``users``。

- :cpp:func:`esp_task_wdt_add_user` 订阅 TWDT 的任意用户。此函数返回添加用户的用户句柄。
- 必须使用用户句柄调用 :cpp:func:`esp_task_wdt_reset_user`，防止 TWDT 超时。
- :cpp:func:`esp_task_wdt_delete_user` 取消订阅 TWDT 的任意用户。

配置
^^^^^^^^^^^^^

TWDT 的默认超时时间可以通过 :ref:`CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S` 配置项进行设置，并应至少设置为任何单个任务预计需要独占 CPU 的时长，例如某应用程序将进行长时间的密集计算且不让位给其他任务时的预计时长。也可以调用 :cpp:func:`esp_task_wdt_init`，在运行时更改此时间。

.. note::

    擦除较大的 flash 区域可能会非常耗时，并可能导致任务连续运行，触发 TWDT 超时。以下两种方法可以避免这种情况：

    - 在 menuconfig 中增加 :ref:`CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S`，延长看门狗超时时间。
    - 在擦除 flash 区域前，再次调用 :cpp:func:`esp_task_wdt_init` 增加看门狗超时时间。

    如需了解更多信息，请参考 :doc:`../peripherals/spi_flash/index`。

以下配置选项控制 TWDT 配置，默认情况下全部启用：

{IDF_TARGET_IDLE_TASK:default="空闲任务", esp32="CPU0 空闲任务", esp32s3="CPU0 空闲任务"}

.. list::

    - :ref:`CONFIG_ESP_TASK_WDT_EN` - 启用 TWDT 功能。如果禁用此选项， TWDT 即使运行时已初始化也无法使用。
    - :ref:`CONFIG_ESP_TASK_WDT_INIT` - TWDT 在启动期间自动初始化。禁用此选项时，仍可以调用 :cpp:func:`esp_task_wdt_init` 在运行时初始化 TWDT。
    - :ref:`CONFIG_ESP_TASK_WDT_CHECK_IDLE_TASK_CPU0` - 在启动期间将 {IDF_TARGET_IDLE_TASK}注册到 TWDT。如果禁用此选项。如果禁用此选项，仍然可以通过再次调用 :cpp:func:`esp_task_wdt_init`，或者使用 :cpp:func:`esp_task_wdt_add` 并传入通过 :cpp:func:`xTaskGetIdleTaskHandleForCore` 获取的空闲任务句柄来订阅空闲任务。
    :SOC_HP_CPU_HAS_MULTIPLE_CORES: - :ref:`CONFIG_ESP_TASK_WDT_CHECK_IDLE_TASK_CPU1` - CPU1 空闲任务在启动时订阅了 TWDT。


.. note::

    如果 TWDT 超时，会默认在继续运行应用程序前打印警告和回溯。如希望超时触发系统严重错误和系统重置，可以通过 :ref:`CONFIG_ESP_TASK_WDT_PANIC` 进行配置。


.. only:: SOC_XT_WDT_SUPPORTED

    XTAL32K 看门狗定时器 (XTWDT)
    ------------------------------

    {IDF_TARGET_NAME} 的一个可选时钟输入是外部 32 kHz 无源晶振 (XTAL32K)，它常用作各种子系统（如 RTC）的时钟源 (``XTAL32K_CLK``)。

    XTWDT 是一个专用看门狗定时器，用于确保 XTAL32K 正常工作。如果 ``XTAL32K_CLK`` 是 ``RTC_SLOW_CLK`` 的时钟源，当它停止振荡时，XTWDT 会检测到并生成中断。XTWDT 还具有切换振荡器功能，可以自动切换到内部振荡器（准确度较低）作为 ``RTC_SLOW_CLK`` 的时钟源。

    由于切换到备用时钟是在硬件中完成的，因此切换也可以在 Deep-sleep 期间发生。这也说明，即使在芯片处于 Deep-sleep 并等待定时器超时时， ``XTAL32K_CLK`` 停止工作，芯片还是能按计划唤醒。

    如果 ``XTAL32K_CLK`` 重新开始正常工作，则可以调用 ``esp_xt_wdt_restore_clk`` 切换回时钟源，重新启用看门狗定时器。

    配置
    """""""""""""

    - 选择外部 32 KHz 晶体或振荡器时 (:ref:`CONFIG_RTC_CLK_SRC`)，通过 :ref:`CONFIG_ESP_XT_WDT` 配置选项启用 XTWDT。
    - 设置 :ref:`CONFIG_ESP_XT_WDT_TIMEOUT` 选项来配置超时时间。
    - 通过 :ref:`CONFIG_ESP_XT_WDT_BACKUP_CLK_ENABLE` 配置选项启用自动切换备用时钟功能。

超时阶段
--------

ESP-IDF 中的硬件看门狗定时器具有四个超时阶段。如果在前一个阶段配置的超时时间内没有对 WDT 进行喂狗操作，则会触发下一个阶段。每个阶段在超时后都可以配置执行以下操作之一：

- 触发中断。当该阶段超时时，会触发一次中断。
- 复位某个 CPU 核心。当该阶段超时时，指定的 CPU 核心将被复位。
- 复位主系统。当该阶段超时时，包括 MWDT 在内的主系统将被复位。主系统包括 CPU 和所有外设。RTC 是例外，不会被复位。
- 复位主系统和 RTC。当该阶段超时时，主系统和 RTC 都将被复位。该操作仅在 RTC_WDT 中可用。
- 禁用。该阶段不会对系统产生任何影响。

通常的阶段配置方式是：在较早的阶段设置触发中断，并在后续阶段逐步升级处理措施，最终阶段执行系统复位操作。

各个阶段可以通过 :cpp:func:`wdt_hal_config_stage` （或等效 API）进行配置，根据应用行为为每个阶段选择合适的操作。

JTAG & 看门狗
----------------

在使用 OpenOCD 进行调试时，CPU 会在每次达到断点时停止运行。然而，如果遇到断点后看门狗定时器继续运行，就会最终触发复位，为调试代码带来巨大的困难。因此， OpenOCD 会在每个断点处禁用中断和任务的看门狗的硬件定时器。此外，在离开断点时，OpenOCD 也不会重新启用定时器，也就是说，中断看门狗和任务看门狗实际上被禁用。当 {IDF_TARGET_NAME} 通过 JTAG 连接到 OpenOCD 时，看门狗不会打印任何警告或出现严重错误。

WDT 触发时的常见错误日志及可能的解决方法
----------------------------------------

- ``Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU0).``，并伴随回溯信息：表示 IWDT 检测到 CPU 0 上的中断被阻塞，且阻塞时间超过了所配置的超时时间。可以通过缩短 ISR 或临界区的持续时间、或者增加 IWDT 的超时时间来解决该问题。
- ``Task watchdog got triggered. The following tasks/users did not reset the watchdog in time: - IDLE0 (CPU 0), Tasks currently running: CPU 0: main, CPU 1: IDLE1``：表示 TWDT 检测到一个或多个任务在所配置的超时时间内没有让出 CPU，导致空闲任务无法及时对 TWDT 进行喂狗。可以通过确保任务能够适当让出 CPU、缩短长时间运行任务的执行时间，或者增加 TWDT 的超时时间来解决该问题。用户还可以使用 :cpp:func:`esp_task_wdt_add`、:cpp:func:`esp_task_wdt_add_user` 以及 :cpp:func:`esp_task_wdt_reset_user` 等 API 来定位哪个任务以及该任务中的哪段代码执行时间最长，从而导致 TWDT 超时。
- 启用了 :ref:`CONFIG_BOOTLOADER_WDT_DISABLE_IN_USER_CODE` 并导致 WDT 超时：请确保在用户代码中及时对 RTC WDT 进行喂狗。
- 在启动过程中发生 WDT 复位：请确保已正确烧录有效的二级引导加载程序，并检查是否存在与外部 flash 通信相关的问题。
- 在系统运行过程中发生 WDT 复位：请尝试确定复位发生的具体时机，例如是否发生在系统严重错误 (panic)、重启，或进入/退出 Light-sleep 的过程中。如果是在这些系统操作期间发生，则可能由 ESP-IDF 内部的问题引起。

应用示例
--------------------

- :example:`system/task_watchdog` 演示了如何初始化、订阅和取消订阅任务看门狗的任务和用户，以及任务和用户如何重置任务看门狗。

API 参考
-------------

.. include-build-file:: inc/esp_task_wdt.inc
