CONFIG_IDF_TARGET="esp32c5"

# libsodium
CONFIG_LIBSODIUM_USE_MBEDTLS_SHA=y

# NIMBLE
CONFIG_BT_ENABLED=y
CONFIG_BT_NIMBLE_ENABLED=y
CONFIG_BT_NIMBLE_EXT_ADV=n
CONFIG_BT_NIMBLE_HCI_EVT_BUF_SIZE=70
CONFIG_USE_BLE_ONLY_FOR_COMMISSIONING=n

# FreeRTOS should use legacy API
CONFIG_FREERTOS_ENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY=y

# Enable OpenThread
CONFIG_OPENTHREAD_ENABLED=y
CONFIG_OPENTHREAD_SRP_CLIENT=y
CONFIG_OPENTHREAD_DNS_CLIENT=y
CONFIG_OPENTHREAD_LOG_LEVEL_DYNAMIC=n
CONFIG_OPENTHREAD_LOG_LEVEL_NOTE=y
CONFIG_OPENTHREAD_CLI=n

# Disable lwip ipv6 autoconfig
CONFIG_LWIP_IPV6_AUTOCONFIG=n

# Use a custom partition table
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="partitions.csv"

# LwIP config for OpenThread
CONFIG_LWIP_IPV6_NUM_ADDRESSES=8
CONFIG_LWIP_MULTICAST_PING=y

# MDNS platform
CONFIG_USE_MINIMAL_MDNS=n
CONFIG_ENABLE_EXTENDED_DISCOVERY=y

# Enable OTA Requestor
CONFIG_ENABLE_OTA_REQUESTOR=y

# Disable STA and AP for ESP32C5
CONFIG_ENABLE_WIFI_STATION=n
CONFIG_ENABLE_WIFI_AP=n

# Enable chip shell
CONFIG_ENABLE_CHIP_SHELL=y
