#enable lwip ipv6 autoconfig
CONFIG_LWIP_IPV6_AUTOCONFIG=y

# Use a custom partition table
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME="partitions.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET=0xC000

#enable lwIP route hooks
CONFIG_LWIP_HOOK_IP6_ROUTE_DEFAULT=y
CONFIG_LWIP_HOOK_ND6_GET_GW_DEFAULT=y

# Disable DS Peripheral
CONFIG_ESP_SECURE_CERT_DS_PERIPHERAL=n

# Read attestation data from secure cert partition 
CONFIG_SEC_CERT_DAC_PROVIDER=y

# Enable flash encryption and secure boot in release mode
CONFIG_SECURE_BOOT=y
CONFIG_SECURE_BOOT_SIGNING_KEY="secure_boot_signing_key.pem"
CONFIG_SECURE_FLASH_ENC_ENABLED=y
CONFIG_SECURE_FLASH_ENCRYPTION_MODE_RELEASE=y

CONFIG_DEVICE_VENDOR_ID=0x131B

# Disable STA and AP
CONFIG_ENABLE_WIFI_STATION=n
CONFIG_ENABLE_WIFI_AP=n

# Disable Matter server as the test app doesn't start Matter server
CONFIG_ESP_MATTER_ENABLE_MATTER_SERVER=n
